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         ZAŁĄCZNIK NR 6.1

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanych rejestratorów holterowskich EKG 7 szt.
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                       Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	Rejestrator holterowski EKG 7 szt.

	1. 
	Przedmiot zamówienia: rejestratory holterowskie EKG: 1 szt. 12 kanałowy  i  6 szt. 3 kanałowe, cyfrowe , fabrycznie nowe, rok produkcji  nie wcześniej niż 2017
	TAK
	

	Parametry programu analizującego



	2. 
	Przeglądanie fragmentów EKG w trybie stronicowym

	TAK
	

	3. 
	Przeglądanie EKG w trybie wstęg (strip)

	TAK
	

	4. 
	Analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym

	TAK
	

	5. 
	Analiza automatyczna oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń 
	TAK
	

	6. 
	Automatyczna analiza arytmii komorowych i nadkomorowych
	TAK
	

	7. 
	Automatyczna analiza odcinka ST

	TAK
	

	8. 
	Baza danych pacjentów i badań

	TAK
	

	9. 
	Możliwość konfiguracji raportu końcowego

	TAK
	

	10. 
	Możliwość analizy zapisów dłuższych niż 96 godzin jako jedno badanie
	TAK
	

	11. 
	Możliwość analizy zapisów z dwunastu odprowadzeń

	TAK
	

	12. 
	Możliwość wyboru analizowanych kanałów              od 1 do 3

	TAK
	

	13. 
	Możliwość ustawienia punktów pomiarowych ST niezależnie dla każdego kanału

	TAK
	

	14. 
	Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)

	TAK
	

	15. 
	Możliwość prezentacji pobudzeń z danej klasy w trybie stronicowym
	TAK
	

	16. 
	Możliwość bezpośredniej edycji tabeli arytmii

	TAK
	

	17. 
	Analiza epizodów obniżenia odcinka ST z uwzględnieniem rodzaju nachylenia
	TAK
	

	18. 
	Automatyczna kalibracja

	TAK
	

	19. 
	Możliwość wyłączenia z analizy fragmentów zapisu

	TAK
	

	20. 
	Analiza czasowa HRV,  prezentacja wyników w formie graficznej 
	TAK
	


	21. 
	Analiza spektralna HRV, prezentacja wyników w formie graficznej ( 3D)
	TAK
	

	22. 
	Możliwość bezprzewodowej komunikacji z rejestratorem
	TAK
	

	23. 
	Archiwizacja danych

	TAK
	

	24. 
	Program z analizą bezdechu sennego lub bez tej analizy.
	TAK

Punktacja:.
Program bez analizy bezdechu sennego - 0 pkt.
Program z analizą bezdechu sennego – 10 pkt.
	

	Parametry rejestratora 12 kanałowego, 1 szt.



	25. 
	Czas zapisu minimum 96 godzin.

	TAK
	

	26. 
	Detekcja pików rozrusznika serca

	TAK
	

	27. 
	Rejestracja zdarzeń pacjenta – przycisk EVENT

	TAK
	


	28. 
	Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG
	TAK
	

	29. 
	Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora

	TAK
	

	30. 
	Współpraca z zaoferowanym oprogramowaniem 

	TAK
	

	31. 
	Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

	TAK
	

	32. 
	Rejestrator bez wyświetlacza graficznego lub z wyświetlaczem graficznym z możliwością  prezentacji zapisu EKG z wybranego odprowadzenia w dowolnym momencie rejestracji

	TAK

Punktacja:

Rejestrator bez wyświetlacza graficznego - 0 pkt.  
Rejestrator  z wyświetlaczem graficznym z możliwością  prezentacji zapisu EKG z wybranego odprowadzenia w dowolnym momencie rejestracji - 10 pkt.

	

	33. 
	Zapis na nośniku pamięci bez kompresji

	TAK
	

	34. 
	Możliwość sprawdzenia  stanu naładowania  baterii lub  akumulatorów
	TAK
	

	35. 
	Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora

	TAK
	

	36. 
	Możliwość transmisji sygnału EKG on-line 

	TAK
	

	37. 
	Zasilanie baterie lub akumulatory tego samego rozmiaru
	TAK
	

	38. 
	Możliwość wymiany zużytej baterii lub akumulatora bez utraty zapisanych danych i kontynuowania zapisu
	TAK
	

	39. 
	Klasa wodoszczelności IPX6

	TAK
	

	40. 
	Wyposażenie: kabel EKG i zestaw startowy tj. elektrody jednorazowe i baterie
	TAK
	

	Parametry rejestratora 3 kanałowego, 6 szt.


	41. 
	Czas zapisu minimum 168 godzin 1 szt.


	TAK
	

	42. 
	Czas zapisu minimum 96 godzin 5 szt.


	TAK
	

	43. 
	Detekcja pików rozrusznika serca


	TAK
	

	44. 
	Rejestracja zdarzeń pacjenta – przycisk EVENT


	TAK
	

	45. 
	Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG
	TAK
	

	46. 
	Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora


	TAK
	

	47. 
	Współpraca z zaoferowanym oprogramowaniem 


	TAK
	

	48. 
	Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

	TAK
	

	49. 
	Rejestrator bez wyświetlacza graficznego lub z wyświetlaczem graficznym z możliwością  prezentacji zapisu EKG z wybranego odprowadzenia w dowolnym momencie rejestracji
	TAK

Punktacja:

Rejestrator bez wyświetlacza graficznego - 0 pkt.  

Rejestrator  z wyświetlaczem graficznym z możliwością prezentacji zapisu EKG z wybranego odprowadzenia w dowolnym momencie rejestracji - 10 pkt.
	

	50. 
	Zapis na nośniku pamięci  bez kompresji

	TAK
	

	51. 
	Możliwość sprawdzenia  stanu naładowania  baterii lub  akumulatorów
	TAK
	

	52. 
	Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora


	TAK
	

	53. 
	Możliwość transmisji sygnału EKG on-line 

	TAK
	

	54. 
	Zasilanie baterie lub akumulatory tego samego rozmiaru
	TAK
	

	55. 
	Możliwość wymiany zużytej baterii lub akumulatora bez utraty zapisanych danych i kontynuowania zapisu.
	TAK
	

	56. 
	Klasa wodoszczelności IPX6

	TAK
	

	57. 
	Wyposażenie: kabel EKG i zestaw startowy tj. elektrody jednorazowe i baterie.
	TAK
	

	Pozostałe wymagania


	58. 
	Wszystkie dostarczone urządzenia i oprogramowanie mają być ze sobą kompatybilne i mają ze sobą współpracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów.
	TAK
	

	59. 
	Instrukcja  obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzeń
	TAK
	

	60. 
	Dostawa urządzeń  w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.
	TAK
	

	61. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego dniu protokolarnego odbioru urządzeń lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, 
	TAK
	

	62. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis min. 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru urządzeń. Rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru urządzeń.
	TAK

Punktacja:

Warunek min. - 0 pkt.
Maksymalna wartość - 10 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	63. 
	W okresie gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy wliczone   w cenę oferty
	TAK
	

	64. 
	W okresie gwarancji wstawienie urządzenia  zastępczego na czas naprawy przy naprawie trwającej dłużej niż 7 dni roboczych.
	TAK
	

	65. 
	W okresie gwarancji dowóz aparatu do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

……………………………………………………………..

                                                                                                     Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


