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         ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 1 sztuka.
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Bezwkładowa automatyczna 3 kanałowa strzykawka do podawania kontrastu w procedurze tomografii komputerowej na statywie jezdnym. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2017.


	TAK
	

	2. 
	Strzykawka umożliwia pobieranie kontrastu każdego producenta dostępnego na rynku polskim bezpośrednio z oryginalnych opakowań o pojemności od 50ml do 500ml bez konieczności przelewania kontrastu i NaCl do specjalistycznych wkładów, przy czym pobieranie kontrastu może następować z dwóch źródeł, a roztworu NaCl z trzeciego.


	TAK
	

	3. 
	Strzykawka umożliwia wybór z menu za pomocą konsoli: rodzaju (marki) i stężenia środka kontrastowego lub nie posiada takiej funkcji.
	TAK

Punktacja:

Strzykawka umożliwia wybór      z menu za pomocą konsoli: rodzaju (marki) i stężenia środka kontrastowego-10 pkt.

Strzykawka nie posiada takiej funkcji - 0 pkt.
	

	4. 
	Strzykawka umożliwia z menu za pomocą konsoli wybór rozmiaru zastosowanego wkłucia lub nie posiada takiej funkcji.
	TAK

Punktacja:

Strzykawka umożliwia z menu   za pomocą konsoli wybór rozmiaru zastosowanego wkłucia-10 pkt. 
Strzykawka nie posiada takiej funkcji - 0 pkt.


	

	5. 
	Strzykawka jest wyposażona w podgrzewacze utrzymujące temperaturę wstrzykiwanego kontrastu lub nie posiada podgrzewaczy kontrastu.
	TAK 

Punktacja:

Strzykawka jest wyposażona             w podgrzewacze utrzymujące temperaturę wstrzykiwanego kontrastu - 10 pkt. 
Strzykawka nie posiada podgrzewaczy kontrastu - 0 pkt.


	

	6. 
	Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów (protokołów) podawania kontrastu i roztworu NaCl  – minimum 100.


	TAK

Punktacja: 

Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie


	

	7. 
	Dwie identyczne funkcjonalnie konsole sterujące lub dwie różne konsole sterujące z menu w języku polskim, jedna do pomieszczenia tomografu komputerowego, a druga do sterowni.
	TAK

Punktacja:

Dwie identyczne funkcjonalnie konsole sterujące z menu w języku polskim, jedna do pomieszczenia tomografu komputerowego, a druga do sterowni.- 10 pkt. 

Dwie różne konsole sterujące z menu w języku polskim, jedna do pomieszczenia tomografu komputerowego, a druga do sterowni.- 0 pkt.
	

	8. 
	System wykrywania pęcherzyków powietrza w podawanym kontraście.
	TAK
	

	9. 
	Dostarczone urządzenie jest w pełni sprawne i po zainstalowaniu  i uruchomieniu gotowe do natychmiastowego użycia bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
	TAK
	

	10. 
	Zestaw startowy wszystkich niezbędnych akcesoriów umożliwiający przeprowadzenie pełnego szkolenia personelu przez dwa dni szkoleniowe minimum po 15 badań kontarstowych dziennie.
	TAK
	

	11. 
	Oprogramowanie w języku polskim 
	TAK
	

	Pozostałe wymagania



	12. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty
	TAK
	

	13. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz  z dostawą.
	TAK
	

	14. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia - do 45 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	15. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia (minimum 2 dni szkoleniowe) w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	16. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	17. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.
	TAK
	

	18. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................

                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


