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                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego videokolonoskopu 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać


	VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY


	1. 
	Videokolonoskop nowy, nieużywany. Rok produkcji 2018 - 1 szt


	TAK
	

	2. 
	Współpraca z funkcją obrazowania w wąskich, różnych pasmach światła.

	TAK
	

	3. 
	Średnica kanału roboczego – minimum 3,7 mm
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

	

	4. 
	Średnica zewnętrzna wziernika – maksimum               13,2 mm


	TAK
	

	5. 
	Długość robocza minimum 1500mm


	TAK
	

	6. 
	Przetwornik CCD – Kolor, w końcówce endoskopu.


	TAK
	

	7. 
	Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach lub regulowana płynnie za pomocą pokrętła przy rękojeści sztywność końcówki dystalnej zapewniająca optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę wziernika.


	TAK
	

	8. 
	Minimum 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu.
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

	

	9. 
	Kąty zagięcia końcówki minimum: góra/dół 180°/180°, lewo/prawo 160°/160°.
	TAK
	

	10. 
	Głębia ostrości w zakresie minimum od 4 do 100 mm.
	TAK
	

	11. 
	Kanał płuczący WaterJet.

	TAK
	

	12. 
	Funkcja rotacji konektora o 180° redukująca ryzyko uszkodzenia endoskopu.

	TAK
	

	13. 
	Kompatybilność z funkcją obserwacji fotodynamicznej PDT.

	TAK
	

	14. 
	Możliwość automatycznego mycia i automatycznej dezynfekcji aparatu w środkach chemicznych różnych producentów (podać nazwę min. 5 różnych środków chemicznych  min. 2 różnych producentów, które są dopuszczone przez producenta urządzenia).


	TAK
	

	15. 
	Funkcja współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego torami wizyjnymi typu EPK-100p              i EPK-p  bezpośrednio lub przez odpowiednie przystawki bądź łączniki.

	TAK
	

	16. 
	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO.
	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA



	17. 
	W przypadku zaoferowania videokolonoskopu niekompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego procesorami obrazu (EPK-100p, EPK-p) dostarczenie procesora obrazu ze źródłem światła lub procesora obrazu i źródła światła umożliwiajacych wykonywanie badań oferowanym videokolonoskopem z możliwością przesłania sygnału wizyjnego do posiadanych przez Zamawiającego monitorów typu NEOVO X20B lub zaoferowanie monitorów medycznych o parametrach nie gorszych niż te, które posiadają monitory NEOVO X20B. Dostarczone i uruchomione przez Wykonawcę urządzenie ma być kompletne, kompatybilne z posiadanymi przez szpital torami wizyjnymi typ EPK-100, EPK-p i monitorami lub z dortarczonymi przez Wykonawcę urządzeniami i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

	TAK
	

	18. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.
	TAK
	

	19. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz 

z dostawą.


	TAK
	

	20. 
	Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do14 dni od daty podpisania umowy. 


	TAK
	

	21. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.


	TAK
	

	22. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach  i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.

	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	23. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. 


	TAK
	

	24. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
......................................................................................

                                                                                             Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

