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         ZAŁĄCZNIK NR 6.3

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanej diatermii chirurgicznej 1 sztuka
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                       Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta
	TAK
	

	2. 
	Zasilanie 230V 50 Hz


	TAK
	

	3. 
	Minimum 3 gniazda elektrod: 1 x elektroda monopolarna, 1 x elektroda bipolarna, 1 x elektroda neutralna


	TAK
	

	4. 
	Moc cięcia monopolarnego min. 100W
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
	

	5. 
	Ekran ciekłokrystaliczny do komunikacji z użytkownikiem


	TAK
	

	6. 
	Minimum 2 programy cięcia monopolarnego.


	TAK
	

	7. 
	Minimum 2 tryby koagulacji monopoplarnej


	TAK
	

	8. 
	Moc koagulacji monopolarnej min. 80W
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
	

	9. 
	Regulacja mocy krokiem co 1 W w całym zakresie i we wszystkich programach


	TAK
	

	10. 
	Moc koagulacji bipolarnej minimum 50W
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
	

	11. 
	Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnej i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego


	TAK
	

	12. 
	Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa z podaniem przyczyny i opisem błędu
	TAK
	

	13. 
	Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym – 100 szt.


	TAK
	

	14. 
	Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej długość minimum 4 m.
	TAK
	

	15. 
	Elektroda monopolarna nożowa 3,4 x 24 mm – 1szt.


	TAK
	

	16. 
	Elektroda monopolarna lancetowa zagięta 1,5 x 17 mm – 1szt.


	TAK
	

	17. 
	Elektroda monopolarna igłowa 0,8 x 22 mm – 1szt.
	TAK
	

	18. 
	Elektroda kulkowa 4 mm – 1szt.


	TAK
	

	19. 
	Elektroda monopolarna pętlowa 6 mm – 1szt
.
	TAK
	

	20. 
	Elektroda monopolarna epilacyjna 0,15 mm, dł 45 mm – 10szt.


	TAK
	

	21. 
	Uchwyt elektrod epilacyjnych – 2 szt.


	TAK
	

	22. 
	Uchwyt elektrod monopolarnych wielorazowego użytku z kablem długości minimum 4 m. – 2 szt.
	TAK
	

	 POZOSTAŁE WYMAGANIA



	23. 
	Wszystkie dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia mają być nowe, kompletne, kompatybilne ze sobą i po zmontowaniu i uruchomieniu umożliwiać wykonanie zabiegów elektrochirurgicznych zgodnie z przeznaczeniem


	TAK
	

	24. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty


	TAK
	

	25. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą


	TAK
	

	26. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu  zamówienia – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r.
	TAK
	

	27. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą
	TAK
	

	28. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach   i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	29. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych
	TAK
	

	30. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

……………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


