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                          ZAŁĄCZNIK NR 7.3
Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanej szafy formalinowej do przechowywania materiału histologicznego 1 sztuka 

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp

	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 

	Parametry oferowane                                Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Obudowa wykonana z blachy DC01 o gr.1,5 mm oraz lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9010 (biały) 


	TAK
	

	2. 
	Drzwi podwójne przeszklone
	TAK
	


	3. 
	Drzwi wyposażone w zamek trzy punktowy typu „T” z wkładką na klucz

	TAK
	

	4. 
	Szafa wyposażona w podwójne uszczelki na drzwiach (uszczelka na rancie (wciskana) i uszczelka przyklejana do obudowy).
	TAK
	

	5. 
	Półki wykonane z blachy DC01 gr. 2 mm, perforowane.


	TAK
	

	6. 
	Nośność półki minimum 70 kg


	TAK
	

	7. 
	Minimum 8 półek.


	TAK
	

	8. 
	Obudowa wyposażona w zaczepy umożliwiające zmianę konfiguracji półek ze skokiem co 100mm
	TAK
	

	9. 
	W górnej ściance króciec przykręcany o średnicy 120 mm umożliwiający podłączenie wentylacji wyciągowej oraz pod nim uchwyt do montażu filtra formalinowego o wymiarach minimum 285,00 x 145,00 x 35,00 mm
	TAK
	

	10. 
	Wymiary szafy: 2000,00 x 1200,00 x 600,00 mm (+/-5%)
	TAK
	

	11. 
	Wentylator chemoodporny o mocy odciągu minimum 200m³/godz. Odporny na opary formaliny.
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	12. 
	Taca ściekowa na spodzie szafy

	TAK
	

	13. 
	Otwory wlotowe powietrza

	TAK
	

	 POZOSTAŁE WYMAGANIA


	14. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty
	TAK
	

	15. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą
	TAK
	

	16. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 42 dni od daty podpisania umowy
	TAK
	

	17. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą
	TAK
	

	18. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	19. 
	Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.
	TAK
	

	20. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................


                                                                                               Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


