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                                                 ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego karadiotokografu 2 sztuki
UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Aparat KTG do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej  fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. 2 szt.
	TAK
	

	2. 
	Głowica kardio 2 szt. (na każdy aparat)

	TAK
	

	3. 
	Czestotliwość pracy głowicy kardio minimum 0.9 MHz.
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	4. 
	Głowice kardio wodoodporne

	TAK
	

	5. 
	Głowica toco 1szt. (na każdy aparat)

	TAK
	

	6. 
	Alarm wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika.

	TAK
	

	7. 
	Ekran wyświetlacza minimum 6 cali

	TAK
	

	8. 
	Prezentacja na ekranie cyfrowej wartości tętna i toco

	TAK
	

	9. 
	Znacznik zdarzeń 

	TAK
	

	10. 
	Regulacja głośności sygnałów dźwiękowych

	TAK
	

	11. 
	Drukarka o szerokości papieru minimum 150 mm

	TAK
	

	12. 
	Minimum dwie prędkości pracy drukarki

	TAK
	

	13. 
	Automatyczny czas rejestracji, minimum 3 wartości.

	TAK
	

	14. 
	Zakres pomiarowy tętna płodu w przedziale minimum                       od 50 do 210 bpm
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	15. 
	Wózek lub stojak pod KTG z koszykiem lub półką na akcesoria z podstawą jezdną, minimum 4 koła w tym minimum 2 blokowane.
	TAK
	

	16. 
	Pasy mocujące głowice minimum 1 komplet na aparat.

	TAK
	

	Pozostałe wymagania


	17. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty
	TAK
	

	18. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz z dostawą.
	TAK
	

	19. 
	Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	20. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	21. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomiomnego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomiomnego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	22. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.
	TAK
	

	23. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................

                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

