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Wymagane i oferowane parametry techniczne 
lampy RTG 
	Lp
	Wymagania Zamawiającego
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium parametry techniczne oraz okres gwarancji.
	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)

	1. 
	Lampa RTG kompatybilna z koronarografem typ Allura firmy Philips wyprodukowanym w  2015 roku nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji.
	TAK
	

	2. 
	Lampa RTG fabrycznie nowa w oryginalnym kołpaku, rok produkcji nie wcześniej niż 2019, nie używana, nie rekondycjonowana.

	TAK
	

	3. 
	Lampa RTG o minimum dwóch ogniskach.

	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	


	4. 
	Małe ognisko o rozmiarze maksimum 0,4.

	TAK
	

	5. 
	Maksymalne napięcie anodowe minimum 125 kV

	TAK
	

	6. 
	Pojemność cieplna anody minimum 2400 kHU

	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	7. 
	Nominalna rotacja anody 4200 rpm/min

	TAK
	

	8. 
	Gwarancja na lampę RTG minimum 12 miesięcy bez limitu skanów od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.
	TAK

Punktacja: 

12 m-cy - 0 pkt,            

pow.12 m-cy do 18 m-cy - 1 pkt,   

pow. 18 m-cy do 24 m-cy – 2pkt,  

pow.24 m-cy do 30 m-cy - 4pkt,  

pow.30 m-cy - 5 pkt.


	

	9. 
	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych


	TAK
	

	10. 
	W ramach prac związanych z wymianą lampy RTG  wykonanie przeglądu technicznego koronarografu poświadczonego certyfikatem

	TAK
	

	Pozostałe wymagania



	11. 
	Wszystkie części i podzespoły stanowiące przedmiot zamówienia mają być oryginalne.

	TAK
	

	12. 
	Jednorazowa dostawa lampy RTG,  jej instalacja w koronarografie typ Allura firmy Philips wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu - do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

	TAK
	

	13. 
	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki, wady, awarii dotyczącej elementów stanowiących przedmiot umowy do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad maksymalnie 5 dni roboczych. 


	TAK
	

	14. 
	W okresie gwarancji przyjazd serwisanta spowodowany usterką, wadą, awarią elementów stanowiących przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


        Niespełnienie wyżej wymienionych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
                                                                                                                     …………………………………………………………..

                                                                                                                Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

