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                          ZAŁĄCZNIK NR 7.1
Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanej zaklejarki do preparatów histologicznych 1 sztuka 

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp

	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 

	Parametry oferowane                                Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Urządzenie przeznaczone do zaklejania - nakrywania szkiełkiem nakrywkowym preparatów mikroskopowych umieszczonych na szkiełku podstawowym.
	TAK
	

	2. 
	Dowolne definiowanie szkiełek nakrywkowych minimum 4 rozmiary w tym 24mmx40mm, 24mmx50mm, 24mmx55mm, 24mmx60mm
	TAK
	

	3. 
	Wraz z zaklejarką minimum 15 koszyków (na szkiełka), kompatybilnych z barwiarką Gemini AS to znaczy, że mogą być używane w oferowanej zaklejarce i barwiarce typ Gemini AS.
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	4. 
	Wydajność min. 300 szkiełek na godzinę.
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	5. 
	System nakrywania preparatów uniemożliwiający powstawanie pęcherzyków powietrza
	TAK
	

	6. 
	Możliwość stosowania medium histologicznego i cytologicznego.


	TAK
	

	7. 
	Elektroniczna precyzyjna kontrola dozowania substancji klejącej
	TAK                 
	

	8. 
	Możliwość podłączenia do odciągu zewnętrznego w celu ochrony użytkownika przed szkodliwymi oparami.
	TAK                 
	

	9. 
	Sygnał alarmowy informujący o błędach oraz o zakończeniu przeprowadzanych procesów.


	TAK
	

	10. 
	Pojemnik na medium do zamykania preparatów – minimum 100ml;


	TAK
	

	11. 
	Pojemnik na szkiełka o pojemności minimum 400 szkiełek nakrywkowych
	TAK
	

	12. 
	Wymiary zaklejarki pozwalające na umieszczenie urządzenia pod dygestorium. Wymiary miejsca pod zaklejarkę 600mm x 600mm.
	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA


	13. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.


	TAK
	

	14. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.
	TAK
	

	15. 
	Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia  w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	16. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	17. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące  na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego  przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK

TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	18. 
	Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność. 
	TAK
	

	19. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych
	TAK
	

	20. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

                                                                                               Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


